Les menus du logiciel.

A tout moment il existe six menus accessibles depuis la fenêtre principale,
il s'agit entre autre des menus Project, View, Debug, CPU, Window et About.

Le menu Project.

Depuis le menu Project il est possible d'accéder aux sous menus suivant :

Note : Pour tous les sous menus suivants, si un projet est déjà ouvert et
n'est pas sauvé, une boite de dialogue demande confirmation de l'action,
soit en sauvant le projet en cours, soit en ignorant l'enregistrement ou
soit en abandonnant l'action sélectionnée.

New : Permet de créer un nouveau projet, si un projet est déjà ouvert et pas sauvé,
une boite de dialogue demande confirmation de l'action.

Open : Permet d'ouvrir un projet existant, .

Save : Permet de sauver le projet courant, s'il y a un projet d'ouvert.

Edit : Permet d'ouvrir la boite d'édition des options d'un projet.

Close : Permet de fermer le projet courant sans le sauver.

Le menu View.

Depuis le menu View il est possible d'accéder aux sous menus suivant :

Clock period : Affiche la fenêtre qui indique le nombre de cycle d'horloge utilisé depuis
l'exécution de la première instruction assembleur du programme en cours.

Asm list : Affiche la fenêtre qui permet de visualiser le programme sous forme assembleur.

Register : Affiche la fenêtre qui permet de visualiser et de modifier les valeurs des registres universels.

Status register : Affiche la fenêtre qui permet d'afficher et de modifier la valeur des bits qui composent le registre d'état.

stacK : Affiche la fenêtre qui indique les valeurs contenues dans la pile et la position du pointeur de pile.

Memory : Affiche la fenêtre dans laquelle il est possible de visualiser les valeurs contenues dans la mémoire RAM.

In devices : Affiche la fenêtre qui permet de visualiser et de modifier la valeur des ports d'entrée.

Out devices : Affiche la fenêtre qui permet de visualiser des ports de sortie.

i/o Devices : Affiche la fenêtre qui permet de visualiser et de modifier un port d'entrés/sortie.

sOurce : Affiche la fenêtre dans laquelle se situe le programme source.

Error messages : Affiche la fenêtre dans laquelle les messages d'erreurs, les avertissements et les messages de debog sont affichés.

Le menu Debug.

Depuis le menu Debug il est possible d'accéder aux sous menus suivant :

Note : L'ensemble de ses sous menus sont accessible uniquement si un projet est correctement ouvert.

Update : Permet de charger à nouveau les fichiers sources et de les compiler, cette commande initialise le simulateur.

Run : Permet de démarrer la simulation d'un programme.

Step over : Permet de faire avancer la simulation d'une instruction assembleur.

Binary file : Permet de générer le fichier texte qui contient le programme en langage machine.

Le menu CPU.

Depuis le menu CPU il est possible d'accéder au sous menu suivant :

CPU options : Permet d'afficher la fenêtre qui permet de visualiser et de modifier les valeurs des
différents paramêtres du microcontrôleur cible.

Le menu window.

Depuis le menu Debug il est possible d'accéder aux sous menus suivant :

Cascade : Permet de positionner l'ensemble des fenêtres affichées de façon décalées.

Tile : Permet de positionner l'ensemble des fenêtres affichées de façon à ce qu'elles soient toutes visibles.

Arrange Icons : Permet d'organiser l'ensembles des icones des fenêtres iconisées.

Le menu About.

Depuis le menu Debug il est possible d'accéder au sous menu suivant :

aBout : Permet d'afficher la fenêtre d'information du logiciel.