Choix d'une architecture de microcontrôleur.

Modifier les paramètres du compilateur et du simulateur.

Lors de la compilation et de la simulation l'environnement de développement utilise
certains paramètres de l'architecture du microcontrôleur.

La boite de dialogue qui permet de modifier la valeur des paramètres est accessible depuis
le sous menu CPU options dans le menu CPU.

Number of registers :
Indique le nombre de registre disponible dans le microcontrôleur.
Cette valeur peut varier de 8 registres à 32 registres.

Data size of int :
Indique la taille en bits d'un registre, d'une donnée de la RAM, d'une donnée des ports et
la taille d'un entier (int) au niveau du langage C.
Cette valeur peut varier de 8 bits à 16 bits.

ROM address :
Indique la taille en bit d'une adresse de la ROM. Ce qui détermine le nombre
d'emplacements mémoire disponible dans la ROM.
Cette valeur est soit égale à 16 bits, soit égale à 24 bits.

RAM address :
Indique le nombres de bits utilisés pour coder une adresse de la RAM.
Cette valeur peut varier de 6 bits à 16 bits.

Stack size :
Détermine le nombre d'emplacement disponible dans la pile (hauteur de pile).
Cette valeur peut varier de 4 zones à 64 zones mémoires.

Input, Output et Input/Output :
Permet de déterminer respectivement le nombre de ports d'entrée, de sorties et d'entrée/sortie.

Note : La modification d'un paramètre entraine la compilation du programme courant et l'initialisation de la simulation.