La barre de boutons.

Chaque bouton représente une commande de menu.
A l'exception du bouton nommé V.
Les boutons permettent simplement d'accéder plus rapidement
aux différentes commandes les plus utilisées.

En suivant l'ordre de la gauche vers la droite, les boutons servent respectivement à :

* Ouvrir un projet,
* Créer un nouveau projet,
* Sauver le projet courant,

* Charger, compiler à nouveau le projet courant,
* Démarrer l'exécution du programme courant,
* Avancer d'une instruction assembleur la simulation,

* Afficher la fenêtre qui contient le listing assembleur,
* Afficher la fenêtre du programme source,
* Afficher la fenêtre des registres universels,
* Afficher la fenêtre de la mémoire RAM,
* Afficher la fenêtre du registre d'état,
* Afficher la fenêtre de la pile,
* Afficher la fenêtre des cycles d'horloges,
* Afficher la fenêtre des ports d'entrée,
* Afficher la fenêtre des ports de sortie,
* Afficher la fenêtre des ports d'entrée/sortie

* Créer le fichier texte qui contient le programme en langage machine.

Le bouton V (verbose).

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver l'option trace (verbose).
Lorsque celle-ci est active, des messages d'informations (de debog),
s'affiche dans la fenêtre des messages.